**Приложение N 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности маломерных судов"**

**Нормы снабжения спасательными и сигнальными средствами маломерных судов морских районов плавания**

(с изменениями на 20 октября 2023 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименования | Категория сложности района плавания судна |
| п\п | спасательных и | IV | III | II | I | 0 |
|  | сигнальных | Удаление (в морских милях) в дневное время суток |
|  | средств | от базы-стоянки | от места-убежища |
|  |  | до 12 | до 50 | до 100 | до 200 | 200 и более\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Наименование графы в редакции, введенной в действие с 1 мая 2024 года [решением Совета ЕЭК от 20 октября 2023 года N 119](https://docs.cntd.ru/document/1303580444#7DQ0KA). - См. [предыдущую редакцию](https://docs.cntd.ru/document/578356181#8OO0LO). |
| 1 | Спасательный плот | Для однокорпусных судов - не требуется. Для многокорпусных - см. Примечание | да |
| 2 | Спасательные круги | При общем количестве людей на борту маломерного судна до 8 человек - 2 круга |
|  |  | При общем количестве людей на борту маломерного судна до 12 человек - 3 круга |
| 3 | Огонь поиска на спасательном круге | 1 штука на спасательном круге, не соединённом с вешкой |
|  | Плавучие якоря спасательных кругов | 1 штука на спасательном круге, соединённом с вешкой |
| 4 | Сигнальные вешки кругов | Не требуется | 1 штука только для парусно-моторных судов, высота сигнального огня или флажка над поверхностью воды не менее - 1,8 метра |
| 5 | Лини спасательных кругов | 1-2 штуки длиной не менее 20 метров для спасательных кругов без вешки |
| 6 | Спасательные жилеты | По одному жилету на каждого человека на маломерном судне |
| 7 | Парашютные ракеты |  |  |  |  |  |
|  | Белые | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 |
|  | Красные | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Дымовые сигналы плавучие (шашки) | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Теплозащитные средства | На каждого человека, находящегося на судне |
|  | Фальшфейеры |  |  |  |  |  |
|  | Белые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Красные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | РадиобуйКОСПАС-САРСАТ (EPIRB) | Не требуется | 1 комплект |
| 12 | Страховочная сбруя |  | По одному комплекту на каждого члена команды с двумя страховочными концами длиной не менее 1,5 метра и крочстропом (стропом, проходящим между ног) |

Примечание: для многокорпусных судов, у которых мачта (мачты) является элементом несущей конструкции корпуса судна, наличие спасательного плота обязательно.

**Нормы снабжения спасательными кругами маломерных судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Длина |  | Количество спасательных кругов, штук |
| маломерного | Всего | в том числе |
| судна L, метров |  | с самозажигающимся буйком | со спасательным линем |
| < 12 | 1 | - | 1 |
| 12 < L < 20 | 2 | 1 | 1 |
|  При длине маломерного судна менее 6 метров допускается заменять спасательный круг спасательным кольцом с линем |

**Спасательные средства на маломерных судах, эксплуатируемых на внутренних водных путях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Разряд района | Длина маломерного судна L, | Количество людей, обеспечиваемых спасательными средствами, % |
| плавания | метров | плотами | жилетами |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | < 1212 <*L* < 20 | 50100 | 100100 |
| 2 | < 1212 <*L* < 20 | 50 | 100100 |
| 3 | < 12 | - | 100 |
| 4 | 12 <*L* < 20 | - | 100 |
| 5 | < 1212 < L < 20 | - | 100100  |
|  Допускается применение вместо спасательных жилетов спасательных нагрудников |

**Нормы снабжения сигнальными пиротехническими средствами судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Категория судна | Ракеты сигнала бедствия парашютные судовые, штук | Фальшфейеры красные, штук |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3, 4, 5 | - | - |